{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["液氮罐"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"液氮罐","index":0,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","液氮罐",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",6,"参考报价",7,"合计金额",42]
["一、技术要求"]
[" 1、液氮总容量：不低于160L，样品容量：大于5999个2.0ml的标准冻存管"]
["▲2、样品储存方式：既可以全液相储存，也可以气相储存，气相储存条件下冻存架顶层温度达到-190℃"]
[" 3、采用高强度、轻型铝质罐体，空罐重量<55千克，宽口罐颈，开口尺寸不小于215mm，绝缘盖体"]
["▲4、系统容量静态蒸发率≤0.99L/天，正常工作天数：>120"]
["▲5、配有超声液位检测器，可实时显示液位高度"]
[" 6、盖子有密封涂层，配套安全锁"]
[" 7、具有报警功能，也具有远程报警接口"]
["二、配置要求"]
["冻存架6组,冻存盒360个"]
["三、售后服务"]
["提供三年保修"]