{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["制冰机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"制冰机","index":0,"n_rows":19,"n_cols":15,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","制冰机",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",2.8,"合计金额",5.6]
["一、技术要求"]
["1.采用世界名牌压缩机，制冷效果好。"]
["2.纯铜冰桶,不锈钢冰刀,安全可靠。"]
["3.微电脑自动控制系统,安全、稳定。"]
["▲4.双螺旋挤压制冰方式, 所制冰形为不定形颗粒状冰,能渗入较窄空间,迅速冷却,冰浴效果好。"]
["5.有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。"]
["6.电源开关和功能指示灯置于机器前部，便于操作。"]
["7.主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具，方便维修、清洗。"]
["8.创新的拉门式设计，方便维护，省时、省力。"]
["9.不锈钢外外壳饰以银灰色ABS工程塑料，造型幽雅、经久耐用。"]
["▲10. 日产冰量（Kg/24h）≥ 85KG"]
["11. 储冰量:20KG"]
["12. 冰 形: 不规则的微小颗粒状冰"]
["13. 外型尺寸(cm): 548×615×883\""]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]